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A. Features

1. 재 충전 가능한 배터리를 사용하는 배터리 방식의 의료용 드릴&쏘우 핸드피스이다.

2. Attachment 교체 없이 High Speed Drilling가 High Torque Reaming을 가능케 하는 두 개의 방아쇠를 가진 핸드피스

3. 더욱 다양한 절삭을 할 수 있는 Dual Speed Saw와 Two Speed Control

4. Precision Saw 는 특화된 Saw 구동방식과 Saw blade를 사용함으로써, 사용 시 인체 조직 및 뼈 손상을 방지하기 SAW 앞부분의 날만 정교하게 움직여 뼈 손상 및 조직의 손실을 방지하고, Saw 구동 시 소음이 낮다.

B. Specifications 
1. Dual Rotary Handpiece
· 치수: 153 mm [6.1 inch] height, 38 mm [1.5 inch] width, 153 mm [6.1 inch] length
· 무게: 0.99Kg

· 드릴 RPM: 1200
· 드릴 토크(Torque): 35 in/lbs
· 스피드 조절: 가능
· Oscillate : 가능
· Cannulated: 4.0 mm

· 리머 RPM: 270
· 리머 토크(Torque): 150 in/lbs
2. Sagittal Saw Handpiece

· 치수: 165 mm [6.5 inch] height, 38 mm [1.5 inch] width, 173 mm [6.8 inch] length
· 무게 : 1.05Kg

· 스피드: 10,000 CPM (standard mode) / 12,000 CPM (fast mode)

3. Reciprocating Saw Handpiece

· 치수: 168 mm [6.6 inch] height, 38 mm [1.5 inch] width, 191 mm [7.5 inch] length
· 무게 : 0.94 kg [2.07 lb]
· 스피드: 13,000 cpm (fast), 10,000 cpm (standard)
· 운동각: 3.9 mm [0.154 inch]

4.  Precision Saw Handpiece

· 치수: 153 mm [6.1 inch] height,38 mm [1.5 inch] width, 178 mm [7.0 inch] length
· 무게: 1.05 kg [2.3 lb]
· 스피드: 12,000 cpm (fast) / 10,000 cpm (standard)
5. 배처리 차져(Charging Unit)
· Input Voltage: 220V/110V
· 4개의 배터리를 동시에 충전 가능
· 배터리의 사용 횟수 및 상태를 진단하여 사용자가 확인 할 수 있는 차져
· 차져의 인디케이터가 배터리 충전 상태의 정보 제공(“charge”, “ready”, and “replace” indicators)
· *무상보증기한 : 1년 (Battery제외)
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