김천의료원 건강검진센터 증축공사 설계(재)공모 질의에 대한 답변

□ 질의·답변

구분	질의 설계사무소	질의 및 답변 내용
1	청림 건축사사무소	질의 1. (공모지침서 7p) 설명서 및 도면 작성시 설명을 위하여 렌더링하지 않은 3차원 이미지에 글씨 등의 표현이 가능한지? 답변) 간단한 설명을 위한 글씨는 허용 질의 2. (공모지침서 7p) 심사용 설계도판 작성에 있어 렌더링하지 않은 3차원 이미지만 포함하는지, 도면 및 개념도 등 작성이 가능한지? 답변) 심사용 설계도판은 렌더링하지 않은 3차원 이미지 한컷만 허용 질의 3. (공모지침서 21p) 지상1층 주차장에 필로티 적용시 연면적에 산입되지 않는 바, 주차장 면적을 지하에 추가 계획하여야 하는지? 해당 면적을 지상층(2~4층)에 공간 활용으로 가능하지? 답변) 설계지침서의 연면적 2,960㎡는 지상1층 필로티로 구성된 주차장 면적이 포함된 면적으로, 실제 연면적 산출시 지상1층 필로티 주차장 면적은 연면적 산출에서 제외해도 무방하며, 연면적은 예정공사비 내에서 상향 조정 가능함

구분

질의 설계사무소

질의 및 답변 내용

1

청림

건축사사무소

질의 4. (현장설명자료 5p)

현장설명자료 중 증축부분의 범위를 초과할 수 없는지, 지상 불가시 지하의 경우도 추가 불가한지?

답변) 현장설명자료 5p의 증축부분 좌측 병원건물과 연결통로 설치 고려부분을 활용하여 추가 증축 가능,

단 차량의 통행에 방해가 되지 않는 범위 내에서 추가 증축 가능.

질의 5. (지침서 20p, 현장설명자료 6~8p)

연결통로 가능공간을 2~4층을 제시한바 지침서 20p의 지상2층을 활용한 연계 계획을 2~4층으로 자유롭게 이용 가능한지?

답변) 연결통로는 2~4층을 자유롭게 활용 가능

질의 6. 기타 내용

건폐율, 용적율, 주차계획 등을 위하여 병원 전체 개요 제공이 가능한지? 제공이 불가할 겨우 산정 기준 제시 요망

필요자료 : 건축면적, 지상연면적, 조경면적 및 위치, 공개공지 면적 및 위치, 현재 주차장 산정 기준 면적 및

주차개요(자전거 주차 포함), 전기차 충전 형황

답변)

구분	대지면적(㎡)	건축면적(㎡)	건폐율(%)	연면적(㎡)	용적율 산정 연면적(㎡)	용적율(%)	조경면적(㎡) (공개공지 포함)	주차대수(대)	자전거 주차대수(대)	전기차 충전현황(대)
내용	10,962	5,555.726	50.68 (법적60)	21,951.013	18,832.647	171.8 (법적250)	1,442.04 (13.15%) (법적13%)	188 (법적187)	40	0