품 명	Adjustable Parallel Bar(유압 승강식 평행봉) WALKMATE Set
1. 특 징 ◎ Adjustable Parallel Bar 보조동력 승강 기구에 의해, 지지대를 670~1000mm의 임의의 높이로 간단하게 조절할 수 있습니다. 한쪽 편의 지지대는 한 손 지지형을 채용했습니다. 1) 높이 조절용 페달을 발로 밟아, 난간을 승강시키는 것으로, 간단하게 높이 조절을 할 수가 있습니다. 2) 한쪽 편의 난간이 한 손 지지형이기 때문에 편측 지지 보행 훈련에도 사용할 수 있습니다. 3) 폭 조정은 용이하게 할 수 있습니다. 4) 지지대는 손댄 느낌이 따뜻하고, 더러움이 눈에 띄지 않는 항균코팅 처리를 채용했습니다. ◎ WAKLMATE(20m) 1) ㄷ형 듀얼레일 - 최대하중 500kg 2) G-Cord System - 보행시 자연스러운 상하 높낮이 변화. 3) G-SUIT - 쉽고 빠른 착용이 가능한 고급 안전벨트 적용 4) 8개의 롤러 - 롤러 최대하중 180kg, 우수한 바퀴주행성 5) 다수의 환자가 동시에 보행운동 및 재활운동 가능.
2. 사 양 ◎ Adjustable Parallel Bar 1) 재질: 파우더 코팅 스테인리스 스틸 Ø42.7 mm 2) 내부 규격 조절: 350 ∼ 550 mm 3) 높이 조절: 670 ∼ 1,000(H) mm 4) 리프트 스트로크: 330 mm 5) 리프트 방법: 유압 실린더 방식 6) 폭: 960 ∼ 1,071 mm 7) 길이: 3.5m 8) 무게: 108 Kg ◎ WAKLMATE(20m) 1) 레일 : 20m
3. 구 성 품 ◎ Adjustable Parallel Bar 1) 본체: 1기 ◎ WAKLMATE(20m) 1) 본체 : 1 set 2) G-Cord, G-Suit : 3set
4. 비고 1) Warranty : 3년

규격서