규 격 서
제 품 명(한글)	전동 기립 훈련기	제 품 명(영문)	Tilting Table
1. 용 도 뇌졸중(중풍), 척수손상 환자 및 상-하지 외상환자 등의 기립훈련을 위한 전동식 기립 훈련장치
2. 특징 - 테이블의 높이 조절이 가능하여 휠체어나 스트레쳐에서 안정적으로 환자이동이 용이하다. - 기능적이고 넓은 테이블은 이동뿐만 아니라 안전하고 안락한 트레이닝이 가능하다. - 기립 각도와 트레이닝 시간은 조절하기가 편리하게 되어 있다.(전원 누름 스위치, 테이블 자동 기립, 트레이닝 수행) - 설정 각도 범위는 90°에서 minus(-)5°이다. - 분명하고 알기 쉬운 디스플레이(표시부) - 기립 각도와 남은 시간은 디지털로 표시 된다. - 긴급정지 버튼 - 테이블은 15° 아래로 경사지게 한 뒤 수평이 된다.
3. 사양
- 기립 각도 : 90°~ 0°~ minus 5° - 기립 속도 : 60초 /‘ 0‘위치 속도: 60초 - 상승 속도 : 30초 / 하강속도 : 25초 - 시간 설정 : 0~99분 - 안전 장치 : 자동 정지 기능, 긴급 정지 버튼 - 재질 : 프레임- 강철 / 침대- 비닐 가죽 - 규격 : 840 x 2,090 x 810~1,110(H)mm [ 테이블 - 700 x 1,725mm x 460 ~ 760(H)mm] - 발판 : 독립 조절 가능 [ 굴곡/ 신전 : 0°~ 30°], [내반/외반 : 0°~30°] - 무게 : 175Kg - 전원 : AC 110V or AC 220V , 60Hz / 420VA
4. 구성
- 장비 본체 : 2 set - 테이블 : 2 ea - 발 스위치 : 2 ea - 사용설명서 : 2 권
5. 비고
- warranty : 3년